KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id	
Nomor 	: 	Un.03/KS.01.7/1124/2014	24 Maret 2014
Lampiran 	: 	1 (satu) bendel
Perihal 	: 	Permintaan Informasi Harga Barang				

		Kepada Yth. 
............................................................................................
di
- T e m p a t – 

Dengan hormat,
Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2014, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini untuk data dukung survay pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Lelang Jas Almamater.
Kami harap informasi harga barang dapat kami terima paling lambat pada :
Hari			: Kamis
Tanggal		: 27 Maret 2014
Pukul			: 15.00 WIB
Tempat  	: Unit Layanan Pengadaan Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang atau informasi harga tersebut bisa di fax ke (0341) 570886, atau dikirim via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id atau ulp_uinmalang@kemenag.ac.id 

Surat tentang Informasi Harga Barang tersebut, ditujukan kepada:
Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen Biro AAKK
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan.
Jalan Gajayana No. 50 Malang
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro AAKK,

			
					
Ach. Nashichuddin, MA
NIP 19730705 200003 1 002

Lampiran : 
								Surat Permintaan Informasi Harga Barang
								Nomor 		: Un.03/KS.01.7/1124/2014
								Tanggal 	: 24 Maret 2014
								Tentang	: 

Pekerjaan 		:	Pengadaan Jas Almamater 
Lokasi			: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Tahun Anggaran 	: 2014

A.	RENCANA PENGADAAN
No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah 
(Rp)	
1	Jas Almamater	4.000	Pcs	...................	............................	
Jumlah		
PPN 10 %		
Jumlah Biaya		
Terbilang : 	

B.	SPESIFIKASI BARANG
NO	URAIAN	SPESIFIKASI	 	DETAIL JAHITAN	
1	Model Jas	 	Bukaan tengah muka dengan belahan tutup di tengah belakang bagian bawah	●	Ujung belahan bagian dalam dan luar membentuk sudut siku-siku. 	
 	 	 				
 	 	 		●	Panjang belahan luar menutup persis sama panjang dengan belahan bagian dalam.	
 	 	 		●	Dikerjakan dengan menggunakan highspeed lockstitch sewing machine, dengan lebar loncatan grade 2 (2mm).	
 	 	 		●	Potongan bahan utama bagian badan, lengan, krah, dan saku-saku harus dalam keadaan licin dengan pressing setrika uap sebelum digabungkan	
2	Pelapis Jas (vooring)	 	Jenis Dormeul England sewarna dengan bahan utama, full badan	●	Potongan vooring bagian badan dan saku saku harus dalam keadaan licin dengan pressing setrika uap sebelum digabungkan dengan bagian bahan utama	
3	Pelapis bahu	 	Padding jas 	●	Padding dimampatkan dengan setrika uap terlebih dahulu sebelum dipasang.	
 	 	 		●	Bagian datar padding menempel pada bahan utama jas dengan menggunakan stitch penahan di garis bahu dan kerung lengan bagian atas.	
4	Kancing Muka	 	Plastik sewarna dengan bahan utama, diameter 1,5 cm, beridentifikasi UIN MALANG, jumlah kancing  2 buah	●	Identitas UIN MALANG terdiri dari susunan grafir huruf yang terbaca jelas dan bersih.  	
 	 	 		●	Dipasang dengan mesin pemasang kancing yang disimpul mati. 	
 	 	 		●	Lebar lubang kancing selisih 2-3mm dengan diameter kancing.	
 	 	 		●	Dikerjakan dengan menggunakan mesin lubang kancing berpisau (naskat), lebar stitch lubang kancing  1.5-2mm	
5	Kancing Lengan	 	Plastik sewarna dengan bahan utama, diameter 1,5 cm, beridentifikasi UIN MALANG, jumlah kancing masing-masing lengan  3 buah	●	Identitas UIN MALANG terdiri dari susunan grafir huruf  yang terbaca jelas dan bersih. 	
 	 	 		●	Dipasang dengan mesin pemasang kancing yang disimpul mati. Lebar lubang kancing selisih 2-3mm dengan diameter kancing. 	
 	 	 		●	Dikerjakan dengan menggunakan mesin lubang kancing berpisau (naskat), lebar stitch  1.5-2mm	
6	Saku	 	Saku dalam (klep), lebar saku 14 - 16 cm, lebar bibir saku 0,3 cm, lebar klep 5,5 cm

 

 	●	Klep saku bagian luar menggunakan bahan utama, bagian dalam menggunakan pelapis asahi sewarna dengan bahan utama. 	
 	 	 		●	Jahitan dalam klep saku dikerjakan sedemikian rupa sehingga stitch tidak menindas bagian pengeras klep yang akan menyebabkan hasil jadi klep tidak rapi. 	
 	 	 		●	Sudut dalam klep diratakan, ditipiskan dan dipress sebelum terpasang pada bibir sakunya. 	
 	 	 		●	Vooring saku sewarna dengan bahan utama dengan dilapisi bahan utama tepat pada bukaan saku selebar minimal 4cm.	
 	 	 		●	Jahitan bibir saku harus lurus dan simetri antara bagian atas dan bawah	
 	 	 		●	Sudut sambungan bibir saku dengan bagian badan depan yang ditempeli harus terjahit dengan baik dan tidak robek.	
7	Lokasi Saku	 	Sejajar dengan kancing jas bagian badan	 	 	
8	Pelapis badan depan bahan utama	Kain gula	●	Pressing tangerine dikerjakan dengan teliti dan licin sehingga tidak ada bagian yang tidak melekat sempurna pada bahan utama.	
 	 	 		●	Menggunakan pemanas sesuai dengan petunjuk yang ada dan bahan utama sehingga tidak merusak tekstur bahan utama 	
9	Pelapis saku dan krag	 	Pengeras woven berperekat (jago)	●	Pressing pengeras woven berperekat (jago) dikerjakan dengan teliti dan licin sehingga tidak ada bagian yang tidak melekat sempurna pada bahan utama.	
 	 	 		●	Menggunakan pemanas sesuai dengan petunjuk yang ada pada label pengeras woven berperekat(jago)  dan bahan utama sehingga tidak merusak tekstur bahan utama	
10	Lebar kelepak krag bagian atas	6 - 7 cm	●	Sudut jahitan runcing dan tidak robek	
11	Lebar Kelepak krag Bagian dada	7,5 - 8,5 cm	●	Sudut  jahitan runcing dan tidak robek	
12	Identitas di dada kiri atas	 	Lambang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan bordir warna emas, segi lima dengan lebar sisi 4,5 sm, dasar kain warna hijau	●	Bordir Lambang dikerjakan dengan computerized embroidery machines	
				●	Ukuran loncatan Jenis stitch disesuaikan dengan ukuran lambing resmi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	
13	Kelim lengan	 	Mesin soom benang sewarna bahan utama	●	Mesin soom benang sewarna bahan utama	
14	Kain 		Polyster 65% dan Rayon 35% dengan Ayaman Gabardine 2/2-1	●	Lebar Kain, cm (Inc)	            : 147 (58)
Berat Kain/m2, g		: 255
Berat Kain/m, g		: 380
Kontruksi
Tetal Lusi, hl/Inc		: 124
Tetal Pakan, hl/Inc	             : 70
Nomor Benang Lusi, Ne1	: 20
Nomor Benang Paken, Ne1    : 20
Kekuatan tarik kain/25mm
Arah Lusi, kg		: 80
Arah Pakan		: 45
Golongan Zat Warna	: Dispersi (Bejana & Reactive)
Perubahan Ukuran Setelah Pencucian
Arah Lusi		: 1.5%
Arah Pakan		: 1.5% 
Komposisi                   : Poliester 65% dan Rayon 35%
Crease recovery angle (tahan kusut)
Arah Lusi                    : 145
Arah Pakan                 : 145
Anyaman                    : 2/2-1
Ketahan Zat warna terhadap
Pencucian 40 C          : 4-5
Keringat Asam           : 4-5
Keringat Basa             : 4-5
Sinar 			: 4	
15	Warna Kain		Disesuaikan dengan Warna Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (yang sudah ada)			
16	Cover Jas		Spundond	●	Sablon Logo UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	
17	Hanger		Material Plastik untuk Jas			

NB : 
* Harga sudah termasuk Pajak
* Mohon dicantumkan spesifikasi lengkap dan merek barang

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro AAKK,

					
							Ach. Nashichuddin, MA
							NIP 19730705 200003 1 002